**苏 州 市 采 购 文 件**

**采 购 人：苏州干部学院**

**项目名称：地库出入口人工插板防洪闸**

**采购类别：货物类**

**项目编号：SGY2020028**

**二〇二〇年七月**

**第一章 邀请函**

：

本项目为苏州干部学院 地库出入口人工插板防洪闸 项目采购，项目已经过审批核准具备采购条件，现进行采购。

**一、项目概况：**

1、项目名称：地库出入口人工插板防洪闸，项目编号：（SGY2020028）。

2、采购预算（最高限价）：2.8万元。

**二、服务地点：**

苏州干部学院（苏州市高新区滨河路1728号）

**三、服务内容：**

苏州干部学院（滨河路1728号），汽车地库出入口人工插板防洪闸建设，地库入口宽约5米，出口宽约7米，闸高约0.6米。

**四、供应商需要承担的主要义务和责任：**

1、供应商派出的工作人员等在履行义务过程中的人身、财产安全概由供应商负责，对任何第三方造成的伤害和损害导致的法律责任概由供应商承担，均与采购人无关。

2、供应商应该对本次建设施工可能产生的物品损害等进行应予照价赔偿。

3、供应商负责提供足够多的工作人员等，确保在约定时间内完成任务。供应商应派出现场指挥人员负责组织统筹协调。施工活动接受采购人的监督、指导。人工费、耗材费、保险费、税费等，全部包括在成交价款中，采购人不另行支付成交款外其他任何费用。

**五、施工周期：**

七天以内。

**六、合格响应供应商的条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

**七、响应文件提交及评审信息**

1、报名时间：自邀请函发出之日起至 **2020年 7 月 15 日**，每日上午9：00--11：30，下午13:30—17:00（公休日、节假日除外），免费领取采购文件，逾时作自动放弃。

地点：提交地点：苏州市滨河路1728号508办公室。

**供应商获取采购文件时应出示以下材料复印件（须加盖公章）：**

（1）报名登记表（格式自拟，包括项目名称，采购编号，采购人，响应单位，联系人，联系电话，邮箱等）；

（2）响应单位营业执照副本；

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（书面承诺）

（4）如为响应单位的法定代表人：须提供法定代表人身份证复印件及原件；如为经办人员（即委托代理人员）：则须提供法定代表人的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、经办人员（即委托代理人员）的身份证复印件及原件。

**注：请各响应单位将符合以上资格要求的证明文件复印件装订成册加盖响应单位公章封面注明响应单位名称、联系人、联系电话、电子邮箱等信息后方为有效。**

2、响应文件提交截止时间和地点：

截止时间：**2020年 7 月 17 日 9:30 时 北京时间**

提交地点：提交地点：苏州市滨河路1728号508办公室

供应商应在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购单位或评审小组将拒收。

3、评审时间和地点：

时间：**2020年 7 月 17 日 10:00 时 北京时间**

地点：提交地点：苏州市滨河路1728号521会议室

**八、其他说明：**

1、成交原则：采购人书面授权评审小组，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低的供应商且未超过采购预算的为成交供应商。

2、保证金无。

3、付款步骤：施工完成验收后，甲方支付乙方总金额的90%，一个月内无质量问题再付10%。

**九、文件组成及要求：**

1、响应文件的组成：

（1）供应商营业执照（副本）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件；

（3）供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

（4）授权委托书（如有授权）（格式见附件一）；

（5）《响应函》（格式见附件二）；

（6）《开标一览表》（格式见附件三）；

（7）响应服务内容和维护方案等详细说明。

2、响应文件的份数、签署和密封：

（1）按上述响应文件的组成要求制作响应文件 一正两副 共叁本，须分别装订成册；并明确标明“正本”和“副本”。 响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件正本和副本均应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代表在采购文件要求处亲自签署或盖章，未加盖公章的视为无效页。

（3）响应文件须装袋密封，并加盖单位公章，密封袋及相应文件封面上应注明采购项目名称、采购编号、响应的采购单元（如划分）、供应商名称、地址、联系人和联系电话等。如果供应商未按要求密封及加写标记，采购单位将不承担响应文件提前开封的责任。

**十、联系方式：**

采购人：苏州干部学院

电 话： 0512-68252421

联系人：林老师

注：请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加。

附件：

附件一

授权委托书

本授权委托书声明： 我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 **(采购单位)** 组织实施的 **（项目名称）** 的采购活动。代理人在响应活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

　　　　　　年 月 日

附件二

响应函

***(采购人全称)*** ：

我们收到贵公司  项目采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次采购活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细阅读全部采购文件，包括更正公告(如有)，对采购文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该响应文件在被接受后至合同履行结束、通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合采购文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关询响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位： 联系人：

地址： 邮政编码：

联系电话： 传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件三

**三、开标一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 地库出入口人工插板防洪闸 | | | |
| 招标编号 | | SGY2020028 | | | |
| **序号** | **项目** | **要求** | **长度高度** | **单价**  **（元）** | **报价**  **（元）** |
| 1 | 地库出入口人工插板防洪闸 | 汽车地库出入口人工插板防洪闸建设。每个口子防洪闸横向为一个整体，不得分块，防洪闸外形美观、结构强、挡水能力好，防水性能强。**挡水板主体**为铝合金板，质量标准不低于6063-T5材质，表面需经过喷砂、电泳、氧化处理；铝板规格为197mm\*35mm\*1.8mm,设加强筋；铝板与铝板连接处设置卡槽和EPDM密封胶条，最底设25mm密封胶条与地面密封，EPDM胶条使用年限不低于10年；铝板中部设卡扣，两端设密封盖。**边框铝合金**材质质量标准不低于6063-T5材质，一体成型，表面需经过喷砂、电泳、氧化处理；边框厚度不低于4mm；每片铝片位置设304不锈钢M16侧压螺栓；边框内侧设置EPDM密封胶条，使用年限不低于10年；边框顶部设下压件，通过M16下压螺栓下下施压，底部与轨道设置连接件，材质均为304不锈钢；边框与墙体采用防水处理。轨道采用304不锈钢材质，规格不低于60mm\*50mm\*1.5mm,地面开槽处理后确保车辆行人正常出入，轨道需要承受车子重量不变形。**加强支撑**采用304不锈钢方管，规格为50mm\*50mm，每2.4米增加一个三角支撑，地面设有活动式连接扣件，地面需要保持平整；增强铝板强度，防止水压造成铝板变形。同时需设置收藏架。 | 地库入口宽约5米，出口宽约7米，闸高约0.6米。 |  |  |
| 投标总价 | | **人民币大写： 元（小写： 元）** | | | |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年 月 日