**苏 州 市 采 购 文 件**

**采 购 人：苏州干部学院**

**项目名称：媒体沟通实训室音响、灯光完善**

**采购类别：货物类**

**项目编号：SGY2020032**

**二〇二〇年八月**

**第一章 邀请函**

：

本项目为苏州干部学院媒体沟通实训室音响、灯光完善 项目采购，项目已经过审批核准具备采购条件，现进行采购。

**一、项目概况：**

1、项目名称：媒体沟通实训室音响、灯光完善项目（编号：SGY2020032）。

2、采购预算（最高限价）：3万元。

**二、采购物资：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 90\*3W LED多功能会议灯（面光） | 4 | 台 |
| 2 | 保险绳 | 4 | 套 |
| 3 | 中灯勾 | 4 | 套 |
| 4 | 灯杆 | 1 | 根 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |

**三、参数要求：**

1、90\*3W LED多功能会议灯（面光）: 额定电压：AC100～240V/50～60Hz,额定功率：300W,灯珠数量：90颗3W(R12/ G12/B/12/W12/A42)透镜：RGBW25°、A45°,通道：6\10通道,色温：3200K-7200K线性调节,功能特点：显色指数>85,0-100% 四种曲线调光。

2、保险绳：采用4#钢丝绳进行固定，防止灯坠落，全部采用优质材料制作。

3、中灯勾：采用铝合金结构，强度高，安全性能好，经久耐用。

4、反馈抑制器：1、192KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换；2、面板设有切换工作模式按钮，可一键直通或抑制；3、面板设有一键清除滤波器设置；4、输入通道及插座 2路XLR母卡侬座，输出通道及插座 2路XLR公卡侬座；5、输入阻抗 平衡：20KΩ，输出阻抗 平衡：100Ω；6、共模拟制比 >70dB(1KHz)，输入范围 ≤+25dBu；7、频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB)，信噪比 >110dB，失真度 <0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz，通道分离度 >110；8、啸叫寻找与抑制方式 全自动式陷波；9、信号输入频率响应 20Hz-30kHz±0.5dB；10、滤波器 独立24个每通道；11、最小带宽 1/27th Octave，最大带宽 1/14th Octave；12、频率分辨率 0.5Hz；13、啸叫寻找时间 0.1--0.5S ；14、FFT长度 2048，传声增益 6--10dB。

**四、其他要求：**

1、确保与其原有设备兼容，完成设备整体安装及调试等相关工作，并确保系统正常稳定运行。

2、供应商派出的工作人员等在履行义务过程中的人身、财产安全概由供应商负责，对任何第三方造成的伤害和损害导致的法律责任概由供应商承担，均与采购人无关。

3、供应商在施工过程中发生物资、设备等丢失、损坏的，供应商应予照价赔偿。

4、安装费、人工费、保险费、利润、税费等，全部包括在成交价款中，采购人不另行支付成交款外其他任何费用。

5、材料、设施设备与原系统色泽、外观、功能、款式要一致；材料、设施设备技术参数、质量标准不低于现有设施系统标准；材料、设施设备要与目前设施设备充分兼容。

**五、合格响应供应商的条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的人员和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

**六、响应文件提交及评审信息：**

1、报名时间：自邀请函发出之日起至 **2020年 8 月 24 日**，每日上午9：00--11：30，下午13:30—17:00（公休日、节假日除外），免费领取采购文件，逾时作自动放弃。

地点：苏州市新区滨河路1728号苏州干部学院508室。

**供应商获取采购文件时应出示以下材料复印件（须加盖公章）：**

（1）报名登记表（格式自拟，包括项目名称，采购编号，采购人，响应单位，联系人，联系电话，邮箱等）；

（2）响应单位营业执照副本；

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（书面承诺）

（4）如为响应单位的法定代表人：须提供法定代表人身份证复印件及原件；如为经办人员（即委托代理人员）：则须提供法定代表人的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、经办人员（即委托代理人员）的身份证复印件及原件。

**注：请各响应单位将符合以上资格要求的证明文件复印件装订成册加盖响应单位公章封面注明响应单位名称、联系人、联系电话、电子邮箱等信息后方为有效。**

2、响应文件提交截止时间和地点：

截止时间：**2020年 8 月 26 日 9:30 时 北京时间**

提交地点：苏州市新区滨河路1728号苏州干部学院508室。

供应商应在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购单位或评审小组将拒收。

3、评审时间和地点：

时间：**2020年 8月 26 日 10:00 时 北京时间**

地点：苏州市新区滨河路1728号苏州干部学院521室。

**七、其他说明：**

1、成交原则：采购人书面授权评审小组，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低的供应商且未超过采购预算的为成交供应商。

2、保证金无。

3、产品质量质保两年。

4、付款步骤：送货安装、调试完成后一个月内付清。

**八、文件组成及要求：**

1、响应文件的组成：

（1）供应商营业执照（副本）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件；

（3）供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

（4）授权委托书（如有授权）（格式见附件一）；

（5）《响应函》（格式见附件二）；

（6）《开标一览表》（格式见附件三）；

（7）响应服务内容和维护方案等详细说明。

2、响应文件的份数、签署和密封：

（1）按上述响应文件的组成要求制作响应文件 壹本，装订成册。

（2）响应文件应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代表在采购文件要求处亲自签署或盖章，未加盖公章的视为无效页。

（3）响应文件须装袋密封，并加盖单位公章，密封袋及相应文件封面上应注明采购项目名称、采购编号、响应的采购单元（如划分）、供应商名称、地址、联系人和联系电话等。如果供应商未按要求密封及加写标记，采购单位将不承担响应文件提前开封的责任。

**九、联系方式：**

采购人：苏州干部学院

电 话： 0512-68252421

联系人：林老师

注：请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加。

附件：

附件一

授权委托书

本授权委托书声明： 我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 **(采购单位)** 组织实施的 **（项目名称）** 的采购活动。代理人在响应活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

　　　　　　年 月 日

附件二

响应函

***(采购人全称)*** ：

我们收到贵公司  项目采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次采购活动。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3．我们已详细阅读全部采购文件，包括更正公告(如有)，对采购文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该响应文件在被接受后至合同履行结束、通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合采购文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关询响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位： 联系人：

地址： 邮政编码：

联系电话： 传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件三

**三、开标一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 媒体沟通实训室音响、灯光完善 | | | | |
| 招标编号 | | | | SGY2020032 | | | | |
| **序号** | **名称** | | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 90\*3W LED多功能会议灯（面光） | |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 保险绳 | |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 3 | 中灯勾 | |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 灯杆 | |  |  | 1 | 根 |  |  |
| 5 | 反馈抑制器 | |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 合 计(元) | | | | | | | |  |
| 投标总价 | | **人民币大写： 元（小写： 元）** | | | | | | |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年 月 日